					<li>
					    <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
						<h4 itemprop="name" class="faq-question">Что такое противопожарный замок?</h4>
						<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
						    <div itemprop="text" class="faq-answer">
							<p>Противопожарный замок – это специальный вид замка, который обеспечивает защиту от распространения огня внутри помещения, а также дает возможность открыть дверь при значительном повышении температуры. Он имеет усиленную конструкцию и способен выдерживать высокие температуры в течение определенного времени. Противопожарные замки часто используются в общественных зданиях, таких как школы, больницы, офисы и т.д.</p>
						    </div>
						</div>
					    </div>
					</li>
					<li>
					    <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
						<h4 itemprop="name" class="faq-question">Чем отличается противопожарная дверь от обычной?</h4>
						<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
						    <div itemprop="text" class="faq-answer">
							<p>Противопожарная дверь отличается от обычной тем, что она способна выдерживать высокие температуры и защищать помещение от распространения огня и дыма. Она изготавливается из специальных материалов и имеет уплотнения, которые предотвращают проникновение дыма и огня. Противопожарная дверь также оснащена специальной фурнитурой, которая позволяет ей сохранять функциональность в течении определенного времени в случае пожара.</p>
						    </div>
						</div>
					    </div>
					</li>
					<li>
					    <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
						<h4 itemprop="name" class="faq-question">Какие бывают противопожарные двери?</h4>
						<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
						    <div itemprop="text" class="faq-answer">
							<p>Существует несколько типов противопожарных дверей. Одна из основных критериев – это  противопожарные двери с различной степенью огнестойкости, которые могут выдерживать огонь в течение 30, 60, 90 или 120 минут. Есть также противодымные двери, которые помимо защиты от огня, предотвращают проникновение дыма в другие части здания. Двери также могут отличаться по конструкции и размеру: есть одностворчатые и двустворчатые двери, различные варианты отделки и дизайна.</p>
						    </div>
						</div>
					    </div>
					</li>