					<li>
					    <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
						<h4 itemprop="name" class="faq-question">Как правильно определить размер цилиндра, если он установлен?</h4>
						<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
						    <div itemprop="text" class="faq-answer">
							<p>Для определения размера сердцевины нужна только отвертка:</p><ul><li>выкручиваете фиксирующий винт на торце корпуса врезного замка;</li><li>поворачиваете ключ или барашек приблизительно на 30° в одну или другую сторону и извлекаете цилиндр;</li><li>меряете расстояние от отверстия под винт до краев тела цилиндра.</li></ul>
						    </div>
						</div>
					    </div>
					</li>
					<li>
					    <div itemscope itemprop="mainEntity" itemtype="https://schema.org/Question">
						<h4 itemprop="name" class="faq-question">Как самостоятельно заменить сердцевину?</h4>
						<div itemscope itemprop="acceptedAnswer" itemtype="https://schema.org/Answer">
						    <div itemprop="text" class="faq-answer">
							<p>Для замены сердцевины на новую нужна только отвертка:</p><ul><li>выкручиваете фиксирующий винт на торце корпуса врезного замка;</li><li>поворачиваете ключ или барашек приблизительно на 30° в одну или другую сторону и извлекаете цилиндр;</li><li>устанавливаете новый цилиндр;</li><li>закручиваете фиксирующий винт.</li></ul>
						    </div>
						</div>
					    </div>
					</li>